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[bookmark: _Toc228291330][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]第1章	DDR数据恢复产品介绍
1.1、产品简介
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]为解决新型NVME协议的固态硬盘和USB接口类存储介质在数据恢复过程当中，逻辑关系重建时间长、数据块校验大量出错、镜像提取时间长、端口单一、镜像速度缓慢等问题，通过“端口+”的方式，为数据恢复专业公司和数据恢复需求企业减少时间成本、提高恢复效率、促进数据恢复小众行业、打破国外技术垄断，同时为客户提供坏道数据镜像提取，固件损坏的修复提取，以及物理数据的专业化提取的强大功能和价值。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK35]经过多年的迭代升级，硬件架构已经全部实现100%国产化，最多可同时支持4个接口的虚拟编译器、坏道提取和芯片级物理提取功能。软件层面设计了流程化，简单化的操作界面方式。支持的主控主要有SM2320、SM2263XT、PS5007、PS5008、PS5012、PS5013、PS5016、PS5018、PS5019等主控。为数据恢复专有行业提供巨大价值。  
现STA Lab工作室推出产品DDR数据恢复系统，版本：V2.0.7。 







1.2、设备及配件
[image: D:\xwechat_files\wx_keboc_039c\temp\RWTemp\2026-04\e020960947758bab4eebc0742153b020.jpg]
整体外观图片
     [image: ]
产品图片
[image: D:\xwechat_files\wx_keboc_039c\temp\RWTemp\2026-04\9efcaea43568bdddf49d5aabde30c412\58f002658f0dd66dbd630e46223cdf24.jpg]
配件图片
1.3、产品质保维修和升级
产品从发货之日起硬件质保6个月。软件免费升级一年，满一年后需付费升级。

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]

[bookmark: _Toc228291331]第2章	软件安装环境
2.1 [bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Toc228291332]运行环境
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]平台所需基础配置：CPU 主频 2GHz， 4G 内存，windows10/11 操作系统。 

2.2 [bookmark: _Toc228291333][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]软件安装

[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]2.2.1 程序安装
2.2.1.1打开高级系统设置
[image: 1776692001598]
图1 安装包
2.2.1.2选择安装路径，必须全英文路径安装，不能包含中文字符。

[image: 1776692096974]
图2 调整安装路径





2.2.1.3安装完成

[image: ]
图3 完成安装
2.2.2 配置程序安装完成后的驱动环境
2.2.2.1打开设备管理器，检查驱动，发现其他设备提示，DDR Handheld Device II驱动异常，此时打开程序根目录。
[image: ]
图4 程序主目录





2.2.2.2在程序根目录中找到driver_libusbk文件夹，以管理员身份运行InstallDriver。安装成功后，如下图所示。
[image: ]
图5 安装驱动1

2.2.2.3在程序根目录中找到driver_disk文件夹，以管理员身份运行install。安装成功后，如下图所示。
[image: ]
图6 安装驱动2


2.2.3程序注册
2.2.3.1输入注册码
安装完成所有程序和驱动后，以管理员身份运行程序，弹出注册提示，此时把公司名称或个人姓名发给技术人员获取注册码，并在联网状态下填入注册码，提示注册完成即可。

[image: ]
图7 注册


























[bookmark: _Toc228291334]第3章	功能概要
功能及概要介绍如下：

	功能模块
	功能描述

	端口选择

	M.2接口
	2个M.2接口，可以处理坏道、虚拟编译器、物理数据镜像

	USB接口
	2个USB接口，其中一个是Type-C接口，一个Type-A。可以转接任何第三方USB接口存储设备。同样也可以转接NVME接口实现扩展虚拟编译器的功能。

	主控选择

	主控型号
	根据固态盘的主控型号选择对应系列。

	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]固件修复

	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK32]加载微码
	选择匹配微码加载到内存；

	创建译码表
	选择微码加载后，执行译码表信息的搜索和译码表关系的重建，并保存；

	加载译码表
	对已经保存的译码表进行加载内存操作，通过镜像直接提取有效数据；

	挂载
	将对应端口的存储介质挂载到操作系统，通过其他软件访问；

	卸载
	将对应端口的存储介质从操作系统挂载模式，切换到卸载模式；

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK9]镜像提取

	源盘选取
	[bookmark: OLE_LINK21]选择某种方式作为源盘；

	目标盘选取
	选择某种方式作为源盘，Vhdx,物理硬盘等方式；

	镜像设置
	对镜像提取过程的，各类参数设置，如跳过坏扇区、忽略ECC等；

	日志
	记录整个恢复过程的所有日志信息；

	位图
	记录扇区的镜像位置信息，标记扇区属性信息。

	状态
	包含已读写参数、开始和结束偏移位置、读写速度、实时速度、剩余时间、进度占比、进度条展示等等；

	查看器
	对指定扇区数据进行查看；



表1 功能介绍
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[bookmark: _Toc228291335]第4章	软件使用及功能操作步骤说明
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: _Toc228291336]4.1选择端口
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK59]选择端口界面：Port1和Port2是M.2接口，Port3和Port4分别是USB Type-c接口和USB Type-A，根据不同类型选择相应接口。如图1所示。
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK52]图8 端口选择

[bookmark: _Toc228291337][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62]4.2功能操作界面
支持选择端口的电源控制，以及创建镜像功能和对应主控的固件修复功能，主控固件修复功能当前适配了1号端口的SM2263XT主控型号，使用主控固件修复功能，需要先选择主控型号再点击进入。如下图2所示。
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK72]图9 开启电源并选择主控型号


[bookmark: _Toc228291338]4.3镜像操作界面
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]创建镜像任务第一界面：支持新创建任务，退出任务，加载历史任务文件，分别对应”选择目录”、”退出”、”加载目录”按钮。如图10所示。
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]图10 镜像创建及加载界面



[bookmark: _Toc228291339]4.4源数据选择界面
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]创建任务之源设备选择：选择需要镜像的端口设备，如图11所示。
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]图11 镜像数据源选择


[bookmark: _Toc228291340][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]4.5目标操作界面
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]创建任务之目标设备选择：选择需要作为目标的设备，支持硬盘以及Vhdx虚拟磁盘方式。如图12所示。

[image: ]
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]图12 镜像目标方式选择

[bookmark: _Toc228291341]4.6任务操作界面
镜像任务操作界面：包括源设备和目标设备的基本信息，开始镜像按钮，结束镜像按钮，暂停镜像按钮。
设置按钮：设置镜像的参数，包括起始位置、结束位置、镜像方向、单次读取扇区大小。如下图所示。
[image: ]
图13 任务设置

错误处理参数设置，如图14所示。
[image: ]
图14 错误处理设置

任务统计参数设置，如图15所示。
[image: ]
图15 任务统计设置



   
 开始镜像页面设置展示，如图16所示。

[image: ]
图16 开始镜像展示

 镜像页面位图展示，如图17所示。

[image: ]
图17 位图展示





镜像页面，镜像状态参数展示，如图18所示。

[image: ]
图18 状态展示

[bookmark: _Toc228291342]4.7固件修复功能界面
[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]固件修复操作界面：主要功能在功能子菜单中，包括加载微码，创建译码表，加载译码表等。如图19所示。
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109]图19 固件修复界面展示
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]

创建译码表成功后，回到软件首页界面，点击挂载按钮，进入挂载界面。通过挂载功能查看数据，如图20所示。

[image: ]
图20 挂载成功页面展示

修复挂载会在系统中增加一个磁盘，磁盘的数据就是重建后的数据。如下图所示，左边是未执行挂载时候的WINHEX显示，右边是挂载执行后的Winhex显示。如图21所示。且Winhex可以直接查看重建译码表后的底层数据。
[image: ]     [image: ]

图21 挂载前后Winhex软件磁盘效果展示


[bookmark: _Toc228291343][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK111]4.8加载微码
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK106]
根据对应型号的固态存储，选择对应的进入维护模式方式和短接点，选择固态盘对应的主控型号的微码，单击加载确认。如图22所示。
[image: ]
图22 微码选择

选择微码SM2263XT_0，等待加载重要信息1和信息2完成，提示初始化SSD完成。如图23所示。

[image: ]
图23 加载微码成功并完成初始化



[bookmark: _Toc228291344][bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK118]4.9创建译码表
[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK120]根据对应型号的固态存储，加载微码成功后，点击创建译码表。如图24所示。[image: ]
[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124]图24 译码表创建成功

[bookmark: _Toc228291345]4.10数据查看
[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126]点击创建译码表成功后查看数据。如图25所示。
[image: ]
图25 数据查看
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