1、用ddr2.0.7版本虚拟翻译器后
[image: 3ae07626-52ac-499f-a985-5ae44d3d18df]
2、 挂载
3、 用pc3000建立镜像任务
4、 发现无效数据这里输入：(@0\xDE\xAD)
[image: b28ab6e8-ae76-4321-83b3-735fa8e5f20c]
5、 这样镜像就能显示坏道了。
[image: 5c33c90e-48fc-4d65-8edc-409bfe739d4b]
6、 服务--选择图例创建子位图
[image: 86028e51-2c1e-49e1-9cdb-09b7a9339880]
7、 清除位图，这样反复读，会多读一些扇区出来。
[image: fea7fb9c-2ad2-41d1-b26f-0bd3f902740a]
[bookmark: _GoBack]PS：也可以尝试加热来读取重要数据。
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